**Combine and Generate AST**

**Use Case**

## Introduce

此站的过程描述和业务规则是有Combine AST和Online Generate AST这两个页面合并而来的，要了解详细功能和卡站逻辑，请参考合并页面的UC和UI.

## 在此站新增以下需求：增加刷胶水条码

.1.页面刷入顺序，刷完ProductID 页面提示“ 请结合资产标签ASTNo”，刷完ATSN1后，页面提示“请刷入@ATSN9条码” 最后保存打印

* 过程描述

刷完ATSN1后，进行Check 是否要刷入胶水条码”ATSN9”.

|  |  |
| --- | --- |
| 7.Input AST | 如果在步骤5中已经结合AST,就不同Input AST了 |
|  | Check 是否要刷入胶水条码”ATSN9”:  a.如果ModelBOM下边带此颗料，则需结合此料PartNo(胶水条码ATSN9)，页面要提示：“请刷入@ATSN9条码”  If exists（select PartNo from ModelBOM a,Part b  where a.Material like 'PC%'  and a.Component=b.PartNo  and BomNodeType='PL'  and Descr='ATSN9'）  ‘请刷入@ATSN9条码’；@ATSN9的值为：  @ATSN9=PartInfo.InfoValue（PartNo=ModelBOM中 PartNo(胶水条码ATSN9) and InfoType='Descr'）  b．按正常流程继续 |
| 8.Input 胶水条码‘ATSN9‘ | 检查刷入的胶水条码和展ModelBOM出来的PartNo(胶水条码ATSN9)是否一致,若不一致提示：‘刷入胶水条码错误 ，请重新刷入!“ |
|  | 保存 |

* 业务规则

|  |  |
| --- | --- |
| 8.保存 | B.保存胶水条码的信息：  保存product和胶水条码的绑定关系-- Insert Product\_Part values(@prdid,@partno,’ATSN9’, ’’, ’’,@partsn,’CA’,@user  ,getdate(),getdate(),BomNodelType, CheckItemType’)  注：  @partno、@partsn为PartNo in（bom中BomNodeType=’PL’）and  Descr='ATSN9'对应的Pn） |