**Change Key Parts**

**User Interface**

**修订历史**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 章节号 | 章节名称 | 变更原因 | 变更内容描述 | 变更日期 | 版本 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**目录**

[1. 前言 4](#_Toc303341146)

[1.1. Introduce 4](#_Toc303341147)

[1.2. References 4](#_Toc303341148)

[2. User Interfaces 5](#_Toc303341149)

[2.1. 主界面 5](#_Toc303341150)

[2.1.1. 示意图 5](#_Toc303341151)

[2.1.2. 界面说明 5](#_Toc303341152)

[2.1.3. 控件说明 5](#_Toc303341153)

[Appendix 8](#_Toc303341154)

# 前言

## Introduce


本文档用于定义[Change Key Parts] 部分的业务需求，作为规格设计与程序设计的依据；读者为iMES2012项目的用户，设计人员，开发人员和质检人员。

## References

# User Interfaces

## 主界面

### 示意图



### 界面说明

* 界面名称：[Change Key Parts]工作界面。
* 界面类型：新开界面，去掉browser的任何bar
* 进入途径：主界面上的iMES功能树[Change Key Parts]接进入
* 特殊考虑：
* 所有示意图仅为示例
* 所有标题，在下文的控件说明中不做特别说明，请参考示意图
* 功能概述：装配结束后，因为装错料或换料，重新结合Keyparts

### 控件说明

表: 2.7‑1

| **#** | **名稱** | **類型** | **格式** | **默認** | **必填** | **事件** | **備注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PD line | Dropdownlist |  | 空 | 是 |  | 选择PDLine。 |
| 2 | Keyparts | Dropdownlist |  | 空 | 是 |  | 选择Keyparts，  List:  HDD HDD  ODD ODD  DDR DDR  WL WIRELESS  KB KeyBoard  LCM LCM  Inverter Inverter |
|  | ReturnWC | Label |  | 空 | 是 | 刷入的的Prod ID或刷入的CPQSNO带出 |  |
| 3 | Customer SN | Label |  |  |  | 根据Station和刷入的ProdID,显示Model和Bom需要check的 KP | 显示刷入的的Customer SN或刷入的ProdID带出的Customer SN。 |
| 3 | ProdID | Label |  |  |  | 根据Station和刷入的ProdID,显示Model和Bom需要check的 KP | 显示刷入的的Prod ID或刷入的Customer SN带出的ProdID。 |
| 4 | Model | Label |  |  |  |  | 刷入ProdID时带出。 |
| 5 | Collection Data | List |  | 空 |  | 参见UC。 | 刷入ProdID时带出。 |
| 5 | Data Entry | Textbox |  | 空 |  | 参见UC。 |  |

# Appendix