**PCA Repair Input**

**User Interface**

**修订历史**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 章节号 | 章节名称 | 变更原因 | 变更内容描述 | 变更日期 | 版本 |
| ALL | ALL | 新需求 | MBCode升级，统一修改 | 2012-5-18 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**目录**

[1. 前言 4](#_Toc308706220)

[1.1. Introduce 4](#_Toc308706221)

[1.2. References 4](#_Toc308706222)

[2. User Interfaces 5](#_Toc308706223)

[2.1. UI- PCA Repair Input 5](#_Toc308706224)

[2.1.1. 示意图 5](#_Toc308706225)

[2.1.2. 界面说明 5](#_Toc308706226)

[2.1.3. 控件说明 5](#_Toc308706227)

[Appendix 7](#_Toc308706228)

# 前言

## Introduce


本文档用于定义[SA PCA Repair Input] 部分的业务需求，作为规格设计与程序设计的依据；读者为iMES 2012项目的用户，设计人员，开发人员和质检人员。

## References

# User Interfaces

## UI- PCA Repair Input

### 示意图



### 界面说明

* 界面名称：PCA Repair Input
* 界面类型：新开界面，去掉Browser的任何bar
* 进入途径：主界面上的[SA PCA Repair Input] Hyperlink接进入
* 特殊考虑：
* 所有示意图仅为示例
* 所有标题，在下文的控件说明中不做特别说明，请参考示意图

### 控件说明

| **No** | **Name** | **Type** | **Format** | **Default** | **必填** | **Event** | **Remark** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PdLine | Dropdownlist |  | 空 | 是 |  |  |
| 2 | Music Switch | Checkb |  | Checked |  | Checked：Music On  Unchecked：Music Off |  |
| 3 | MBSno | Label |  |  |  |  | 显示刷入的MB Sno。 |
| 4 | Family | Label |  |  |  |  | 根据刷入的MB SN取得的Family Name。 |
| 5 | Model | Label |  |  |  |  | 根据刷入的MB SN取得的Model。 |
| 6 | Repair Log | Table |  |  |  |  | 根据刷入的MB SN取得的Repair Log。 |
| 7 | DataEntry | Textbox |  |  |  | 刷入[MB Sno] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

# Appendix