
**IMES Kitting System 初次調整**

1. (如曾做過下列步驟，開啟HPIMES資料夾KittingMiddleware.exe程式即可。)
2. 在Kitting系統的控制電腦中找到KittingMiddleware.exe所在資料夾。
3. 複製該資料夾命名為HPIMES，供IMES獨立使用。<未全面導入前IMES前，用不同資料夾管理FIS生產或IMES生產>
4. 在HPIMES資料夾中用文字編輯器(記事本)開啟KittingMiddleware.exe.config檔案，如圖一。




KittingMiddleware.exe.config

圖一

1. 修改原先文字(圖二)，後存檔。


修改前:<add name="KittingMiddleware.Properties.Settings.KITConnectionString"connectionString="Data Source=10.99.183.28;Initial Catalog=KIT;Persist Security Info=True;User ID=FIS\_KIT;Password=FIS\_KIT" providerName="System.Data.SqlClient" />

修改后:<add name="KittingMiddleware.Properties.Settings.KITConnectionString"connectionString="Data Source=192.168.147.6,998;Initial Catalog=HPIMES;Persist Security Info=True;User ID=imes\_qry;Password=00000000" providerName="System.Data.SqlClient" />



圖二

1. 執行HPIMES資料夾的KittingMiddleware.exe程式。執行成功出現圖三畫面。若出現Fail表示連接失敗，確認Step4動作，再次開啟程式。



圖三